Large Disk HOWTO

Andries Brouwer, aeb@cwi.nl v2.0, 22 January 1999

ě+Ś nkkim@ricl9.konkuk.ac.kr 1999[ 7Ú 10‹

%SS¿ uSAÃ(geometry)ő 1024`� ìßÌ CćĆ ÂăŁ

C 1 < [C>

¿ê¸ 1024„ ¸\˚ ìßÌõ ‚Ź %SS¿õ `ŞL –řL f´ľ Ãı. Zć %SS¿ «;şú æľ ué˚

INT13 BIOS ‚âW¸SSõ PÌăŹ ÏŰ–Cõ `ŞL –řL f´ľ Ãı. ¸ő ›ù EÍ ¿êù [C>ú

=3 ýř. ů=ă8 ¸ő ›ù ‚âW¸SSŹ «;ş ¡śú æľ 10ü!õ ìßÌ ¡Ć č¿ăŁ PÌă§ : [¸ř. Ťăt£ ìßÌ ěÒ` 1024õ JŹ EÍ ¸Ć Âć ?Ű¸ Ý`ăăř. (2^10 = 1024)

řśSSě3ê ýĄSSŹ BIOSĆ ˚UăŞ Mœt£ řü ~`Şõ C¡ă8 ¸ăć [CŹ {ř.

„ń£ ŁăÛ¸ èSSðú Ù6č:, ýĄSSŹ IŤ ȷôüŞ Mù \Œ¸t£, BIOS[C£ Ùâ ŁăÛú ľ @ľ sŞ Gćř. ¸,ù LILO(LInux LOader)ő îPć [ê˚ Ù6 £ÌĆ3 |Åć Űşú yZř.

˚ń£ ¸,ù 7/Ő˚ æXõ ‹Xý ă#˚ %SS¿Ćt uq4Ź ?fi ÏŰ–CĆ Ż¡:¸ř. ţý ˙ľ t, ŁăÛ¸ ýĄSSő êSSõ ă#˚ %SS¿Ćt PÌćř8, ~ ÏŰ–CŹ ô‹ć Şłœ£ 7/Ő ì¸ø ú ľuľb ćř. ¸,ù ýĄSS vGY fdisk Š£ŤŰĆ »Í |Åć Űşú |(ř.

IŠĆ [ťý ?fi 4Ì¸ ıČ& §Áýř. 9ıŹ vG č; 2.0.8ú §uœ£ z<ćř. řô č;ù c^ ˚ ò¸` –ú ,¸ř.

C 2 < Å c

ÂÌ§ %SS¿õ `ŞL –åęř. X|ú ľb čńÅ ? ŹŠ!SSq:‚ ȷzœ£Ź 7/Őú fĄă§ æľ

fdisk # cfdisk õ ìśèÅŹ ,¸ Íx¸9o. ŤýL 7‹èSSðú ˇffi§ æľ mke2fs õ ìśăuÅ.

˝Ş˚œ£ ^Ä3 ˇfi 7‹ èSSðú $řĹ 7‹ GW uS æĆ mount èÅŹ ‹¸o.

İŤ& ˙ľ /Űffiq ÂÌ§ %SS¿£ ‚ć [CŹ {§ :[Ć ¸ Ÿú ›Ş MœŇê `ęř. [C>˚ ÂÙ Ûù [C` –ú $ĘL f´ăŹ PŁffi :[¸$# %SS¿ [ýıõ zXăt£t f§Ź EÍ ZŹ fdisk ;[` ?ȷĆt ȷză$# Ię8 %SS¿˚ uS:‚ AÃõ LILO ZŹ vG <žq Ę‚\Ć :Ź #˚ ‹ £ Ùâ èȷýř.

;Í:‚ [C>ffiù (i) ué˚ ăȷSSq#, (ii) ô‹ć %SS¿\Ć æXć ř| ÏŰ–C#, (iii) `—B Ù6 Ć [ć ,¸ř.

?L :

ÂÍ SCSI %SS¿Ź ýĄSS˚ #§Ùâ ŞÙüq ţř. 8`:‚ ȷz¸ ŻÅ{ř. ÂÍ IDE %SS¿Ź /Ű˚ KAý vG(2.0.34 ¸\)ú Ń§ ĘĹř. ‹Ł:œ£ ?fi ,¸ Ç&Ź A\:‹ ,¸ř. ˇc Ù6è LILO ş GĆt ’8Ź EÍ, /etc/lilo.conf Ć æXć uĄ7‹Ć linear łŐú Ť? :qs§ ĘĹř.

ŁăÛ¸ uč;˚ fdisk Š£ŤŰú `ŞL –L, ¸ Š£ŤŰ¸ 6(overlapping) 7/Ő ¸ĘŹ EL-ČŞ õ #Í48 ¸ăć EL -ČŞõ Xèľ čý$# cfdisk õ PÌăŁ ìC£ A\:œ£ zAü}ŹŞ Ý ‚ăŁĘ.

ˇc %SS¿ ¿§Ć [C` –řL f´ü8, ¸Ţ¡ő ïŢ¡ şæ(3())õ ÔôăL –Ş MŹŞ Ý‚ă§ Ę Ę6, þ %SS¿Ć Âľ df(disk free) <ž¸ #Í4Ź þW^Ć Âć ¿§` 7/Ő ¿§ Ãř řŹ ȷřŹ

3. şæő ¿§ 2

,ú §ră§ ĘĹř. ¸,ù [ý Q8˚ Ù`:‚ ÙÛ¸ř. (ext2 7‹ èSSðù 7‹ èSSðú fĄăŹ şGĆt ;– 7/Ő˚ ¿§Ćt ‹Ùõ [ý Q8(ÙNî9)Ćt Žcľ nŹř.)

Ł;& [C` –řL f´ü$#, Ò§î¸ ŇôüŹ EÍ, 3Ž ›q s§ ĘĹř.

C 3 < şæő ¿§

1 kilobyte (kB) Ź 1000 Ę¸!¸ř. 1 megabyte (MB) Ź 1000 kB¸L, 1 gigabyte (GB) Ź 1000 MB¸ř.

1 terabyte (TB) Ź 1000 GB¸ř. ¸,ù SI¸ř. qE PŁffiù 1 MB˚ ¿§õ 1024000 Ę¸!£ PÌăŁ

1.44 MB ˚ Ť£Ÿ %SS¿Ć Âľ m§ăŹ PŁê –L, qE PŁù 1 MB = 1048576 Ę¸!£ PÌăŹ P

Łê –ř.

Ł§Ćt 9ıŹ ú 0ôř. ŤýL ¸Ţ şæõ æľ Ki, Mi, Gi, Tiõ PÌćř. Ťăt£ Ť£Ÿ %SS¿Ź

1440 KiB ¸L, 1 MiB Ź 1048576 Ę¸!(1.05 MB)¸ř. ŤýL 1 GiB Ź 1073741824 Ę¸! (1.07 GB)¸

L, 1 TiB Ź 1099511627776 Ę¸!(1.1 TB)¸ř.

Ãř AÝă3 m§ă8, %SS¿ ȷĘ¸õ CSz–Ź SI vuú 0ò6, ïŢ şæõ PÌćř. IX# ýĄSS Ù6è˚ -ČŞ# == fdisk Š£ŤŰù MB ZŹ GB ˚ §Òõ ¸Ţł Âê PÌă$# Ôęý ¸Ţ, ïŢ şæõ PÌćř. Ťăt£ %SS¿ u«¿è ¿§ Ãř ȷřL f´ă§ ¸;Ć %SS¿ ¿§õ ïŢşæ£ A Ýă3 GSľ Ã§ ĘĹř.

3.1 Ďâ ¿§

Æ [tĆt Ďâ˚ ¿§Ź 512 Ę¸!¸ř. ¸ ¯ù ÂÙÛ˚ EÍ ô‹ăř. Ťă# == MO disk ffiù 2048 Ę¸! ¿§˚ Ďâõ PÌćř. Ťăt£ IŠĆt sqŞŹ ¿§ Ú¸âŹ 4Ţ UľKb ćř.

3.2 %SS¿ ¿§

C „˚ ìßÌő, H „˚ ¡Ì, ŤýL !Ş¿ S „˚ Ďâõ ‚Ź %SS¿Ź * C*H*S „˚ Ďâõ ‚Źř. Ť ýL C*H*S*512 Ę¸! ¿§˚ 9$ W^ú ‚Źř.

Žõ ffiq %SS¿ v8Ć C/H/S=4092/16/63 ¸ĘL :Å –œ8, ¸ %SS¿Ź 4092*16*63 = 4124736 „˚ Ďâõ ‚Źř. ŤýL 4124736*512=2111864832 Ę¸! (2.11 GB)¿§õ ‚Źř. 8.4 GB Ãř À %SS¿ffi Ć Âľt C/H/S=16383/16/63œ£ v§ăŹ SzcA¸ U&ćř. Ťăt£ %SS¿˚ ¿§AÃŹ Ì ¸\

C/H/S ¯œ£ Ùâ uč¡ {ř.

C 4 < %SS¿ ?Ű

%SS¿\˚ Ú¸âõ ›$# 5§ æľtŹ ĎâěÒ# øąěÒõ ¸ÌăŁ %SS¿\˚ æXõ <èľb ć ř. ˇc SCSI %SS¿˚ EÍĘ8, Ďâ ěÒŹ Ť? SCSI <žœ£ ;ţýř. ŤýL %SS¿Ć ˚ľ ‚éý ř. Zć LBA(Large Block Addressing)õ ¸ÌăŹ IDE %SS¿Ę8 ô‹ć Şł¸ ¸Ìýř. Ťă# uÍ˚ RLL ¸# MFM ZŹ LBA ¸;˚ şG˚ IDE˚ EÍ, %SS¿ ăȷSSqŹ %SS¿\˚ "A æXõ #Í4§ æľ Č`Ş˚ AÃ (cylinder, head, sector)õ Åućř.

ØœěÆÎ(linear) ěÒ »ě ŞłY 3òÙ v§ł(CHS) P¸ĆŹ řüY ›¸ žÞþ ¡ –ř. C „˚ ìß Ì, H „˚ ¡ȷ, !Ş¿ S „˚ Ďâõ ‚Ź CHS(3D) vÇ Şłù ‹ò:‚(linear) ěÒ »ě Şł¸# LBA Şłœ£ vÇè c*H*S + h*S + (s-1) ¸ `ýÅŹ æXő ô‹ă3 ýř. (¡é ˝Ş˚Ćt 1ú »,ù ąŠ ; Ùâ sector ěÒ˚ EÍ 0¸ Iĺ 1ú èȷ¯œ£ PÌř§ :[¸ř)

@Y:œ£ »Í ąŠý non-SCSI %SS¿Ć ?Űă§ æľ C, H, S ő ›ù %SS¿˚ ]ý: uSA Ã(geometry)õ NIb ćř.

4. %SS¿ ?Ű 3

4.1 BIOSõ ¸Ìć %SS¿ ?ŰY 1024 ìßÌ ¿§ Cć

ýĄSSŹ BIOSõ ¸ÌăŞ MŹř. Ťă# řô == èSSðù ¸ő ›ù Şłú PÌăL –ř. LBA Şł¸ ;Ć #č BIOS ffiù C/H/S õ 7Ę-â£ ăŹ INT13 %SS¿ «;ş Ø1ú CWćř. (Ãř AÝă3 m §ă8, AH łŞSSâŹ ìśč ě¡õ ŞAăL, CHŹ ìßÌ ěÒ˚ ăæ 8ü!õ, CLù 7-6 ü!Ć ìßÌ˚ \æ 2ü!õ jěă6, 0-5 ě ü!Ź Ďâ ěÒ£ DH łŞSSâŹ ¡ȷ ěÒ, DL łŞSSâŹ ȷĘ¸õ ěÒõ ŞAćř. ¸ó ě¡õ ìśèÅ8, C/H/S AÃõ uú ¡ –ř)

śÒ¯ć Şłœ£ 3 Ę¸!Ć CHS AÃõ 9$č ¡ –ř. 10 ü! W^Ć ìßÌ ěÒõ ŤýL 8 ü! W^ Ć ¡ȷ ěÒ, 6ü! W^Ć ĎâěÒõ 9$č ¡ –ř. ¸ő ›ù Şłœ£Ź ìßÌ ěÒ˚ EÍ 0-1023 ń Şˇ ŞA¸ `ăăř. 1024 ě ¸\˚ ìßÌŹ BIOSĆt ?Ű¸ Ý`ă ăřŹ @Á¸ř.

êSSő èêÍŃ Š£ŤŰù LBAõ ŞÙăŹ IDE %SS¿` #ţú :, ¸;˚ Şéú L¡ăL –}ř. Ťăt £ êSSő èêÍŃŹ ìC:‚ %SS¿ «;şú æľ Ì¸\ ŻÅăŞ MŹ \ŒĆtê, BIOSõ ¸Ìă§ æ ľ %SS¿˚ ]ý: uSAÃ(Geometry)õ ŻÅ£ ăŹ \á¸ GŽü}ř. ¸,ù řè ˙ľ /Ű˚ %SS¿‹ ŞĘê BIOS# řô ÏŰ–Cő˚ `êè¸ ÅuüŹ EÍ ýĄSSŹ %SS¿˚ ]ý: uSAÃ(Geometry)õ ŻÅ£ ćřŹ ,¸ř.

¸ő ›ù [CŹ 4[Aê ŞŽü}L, ¸ó fSüŹ %SS¿Ź INT13 èSSð ě¡Ć ˚ć sŹ ŞAú č ¡ {3 ü}ř. ( (C,H,S)õ æć 10+8+6=24 bitsŹ 8.5 GB ¸\˚ sŹõ ŞAč ¡ {§ :[¸ř ) ¸ó ^ £Ï BIOS ‚âW¸SSŹ zGü}ř: Ý$ INT13 èSSð ě¡ĘL ÝšŢ ¸ Şłù DS:SI łŞSSâ£ 8 Ę ¸!˚ èȷ <Â øąěÒõ jěăŹ 16 Ę¸!˚ %SS¿ sŹşæõ `ýÇř.

»Í ŮßŽê£ ˝¸¿£ ŹŠ! ČGê ¸ăć Ý$ INT13 èSSð ě¡õ ¸ÌăŹ Şşœ£ ¸ôăL – ř. I˝ê ŞŽ Ùâ =[KĆ %SS¿˚ ]ý: uSAÃ(Geometry)õ ŻÅ£ ăŹ /ê˚ ăȷSSqŹ Ì¸ \ U&ăŞ Mú ,¸ř.

4.2 BIOSő IDE ˚ CćĆ [ć ¸b§

ATA Pj (for IDE disks) - 137 GB Cć

/Â 65536 „˚ ìßÌ(0-65535), 16 ¡ȷ (0-15), 255 „˚ !Ş¿ Ďâ (1-255)£t /Â 267386880 Ď â(Ďâ¿ 512 byte)õ ‚œ6, ¸,ù 136902082560 Ę¸! ¿§(137 GB)õ ˚yćř. ¸ Pjù 1999[ Ç è>Ćx [CüŞ MŹř. Ťă# =[ó8 ¸ Pjê ›ù [C>ú =3 þ ,¸ř.

BIOS Int 13 - 8.5 GB Cć

/Â 1024„˚ ìßÌ (0-1023)ő 256„˚ ¡ȷ (0-255), 63 „˚ !Ş¿ Ďâ¡(1-63)£t /Â

8455716864 Ę¸!˚ ¿§` `ăăř. ¸ Pjù Ç& î´ć [Cř. ¸ Şłù DOSĆt /Ű˚ ÂÌ

§ %SS¿õ PÌč ¡ {řŹ ,ú ˚yćř.

528 MB Cć

ô‹ć C,H,S¯¸ BIOS INT 13 èSSð Ò;Y IDE %SS¿ «;şĆ PÌüŹ EÍ, ~`Ş Cć¸ ?~ :Ìýř. Ťăt£ 1024 „˚ ìßÌő 16„˚ ¡ȷ, 63 „˚ !Ş¿ Ďâ£ ‚ľ ;– Ì§¸ 528482304 Ę¸! (528 MB)£ CćüŹ [C` –L, uÍ BIOSõ PÌăŹ DOSĆtŹ 504 MiB ¿§ Cć¸Ę Ź î<ć [C` –ř. ¸ăć [C>ù 1993[æ Ùâ èȷü}L, PŁffiù ?~ LBAő ›ù ăȷSS q# BIOS ¡u˚ žÞY ›¸ firmware ¡u˚ ‘ł¸# disk [ýıő ›ù ŹŠ!SSq ¡u˚ ‘łĆ ˚UăŢř. ‘žÞ‘¸ĘŹ „]ù 1994[Ć #Í.ř: BIOS Ź ȷĘ¸õő `êăŹ ôK %SS¿˚ ]ý : uSAÃ(Geometry)õ PÌč ¡ –L, řô Şłœ£ BIOS` DOSő `êăŹ EÍ uSAÃõ Ž ¸Ź Şłœ£, ¸ ˚ P¸Ć žÞú ćř.

2.1 GB Cć (1996. 4Ú)

==˚ uÍ BIOS ffiù CMOS RAMĆt 12 ü!ˇú ìßÌ ¡õ æľ č¿ăŢř. @Y:œ£ ¸ ¡ XŹ /Â 4095 ¿§õ ŞAč¡ –L, ¸,ù řè 4095*16*63*512=2113413120 Ę¸!ˇú ?Űč ¡ –ř. ÂÌ§˚ %SS¿õ PÌăŹ EÍ Ù6è ôȷ¸ ’83 þ ,¸ř. ¸,ù 4092/16/63˚ uSA

5. Ù6 4

Ãõ ‚Ź %SS¿õ §rŽĆ +3 ăŢř. Ł;& ÂÌ§ %SS¿ ȷĘ¸õffiù 4092/16/63„˚ %SS¿ ˚ ]ý: uSAÃ(Geometry)õ zAč ¡ –êÀ ăŹ >Nõ `ŞL ;èýř. over2gb.html ú œ Lă§ ĘĹř.

3.2 GB Cć

Phoenix 4.03 Y 4.04 BIOS firmwareĆŹ 3277 MB ¸\˚ ȷĘ¸õõ ‚Ź èSSðĆt CMOS zAè

’@čýŹ [C˚ čŤ` –}ř. See over3gb.htm ú œLă§ ĘĹř.

4.2 GB Cć (1997. 2Ú)

^şć BIOS žÞ ȷzù ìßÌ˚ ¡` 1024õ JŞ MŹ ľæĆt ŁÄ:œ£ ¡ȷ˚ ¡õ Ţ¡£ ă L, DOSĆt ‚éüŹ ìßÌ˚ ¡õ Łœ£ ˇŹèÅt£ ¸ØqŢř. (ECHS=Extended CHS, :£ Ź ‘ÂÌ§ %SS¿ ŞÙ’ ZŹ ŤB ‘ÂÍ’¸ĘL ÝšŢř.) DOSő èêÍ 95Ź 256 „˚ ¡ȷõ ˛ýč ¡ {L, ‹Ł:‚ EÍ %SS¿Ź 16„˚ ¡ȷõ ‚Ź ,˛ď č ,¸ř. Ťăt£ ¸ăć ş£ć Şłù şŞ 8192*16*63*512=4227858432 Ę¸! ńŞˇ ˛ý` `ăăř. (1024„˚ ìßÌ, 128„˚ ¡ȷ, ! Ş¿ 63„˚ Ďâõ ‚Ź ,˛ď žÞèÅŹ Şłœ£) Ý$(Extended) CHS Şłù !Ş¿ Ďâ˚ ¡ õ žEăŞ MŹř. Ťăt£, Ďâ˚ ¡` 63¸ IęĘ8, Ť Cć¯ù Ì 0ú ,¸ř. over4gb.htm ú œLă§ ĘĹř.

7.9 GB Cć

XÌ ffi zGý BIOSffiù $9 ¡ȷ˚ ¡õ 15£ SAăt£t 240 „˚ ¡ȷõ ‚Ź æSý uSAÃ õ uüœ£t XĆt˚ [C>ú Ÿľ #^ř. 1024*240*63*512=7927234560 bytes˚ @Yõ uú ¡ –ř. 8.4 GB Cć

˝Ş˚œ£ BIOS` ¸ăć žÞȷzú ĄW:œ£ ˇffi§ æľ č¡ –Ź ?fi Şłú śăL 255„˚ ¡ȷő 63„˚ !Ş¿ Ďâ¡õ PÌă8 ¸,ù 1024*255*63*512=8422686720 Ę¸! ńŞ ?Ű `ă ăř. ¸ ¡XŹ 256„˚ ¡ȷõ ‚Ź %SS¿˚ ]ý: uSAÃõ PÌč ¡ {Ź Cćœ£ ‚ľ ¸;˚

8.5 GB CćÃř ŰŹă3 ȷù ¡X` ýř. (¸ žÞù ;– %SS¿˚ Ì§ú 1024*H*63*512Ć ”8

§ æľ H˚ ¡Xõ 16, 32, 64,128, 255| ă#õ xØăŁ PÌćř. Ťć řü ;–Ì§ú H*63*512œ £ #Ľ ìßÌ˚ ¡õ GSćř.)

¸ ›ù sCĆ Âć řô ùÁıÒõ Ùă8 BreakingtheBarriersĘŹ ,ú œLăĘ. ŤýL Ãř ıČć ,ú Ùćř8 IDEHardDiskCapacityBarriersõ œLă§ ĘĹř.

8.4 GB¸\˚ ăȷ %SS¿Ź ¸ăć %SS¿˚ uSAÃõ 16383/16/63 œ£ Nšuř. ¸,ù @Y:œ£ %

SS¿˚ ]ý: uSAÃ(Geometry)õ ŢÙă3 ˇffi}üú ˚yćř. ŤýL ;– %SS¿ ¿§Ź Ì¸\ % SS¿˚ ]ý: uSAÃ(Geometry)£ Ùâ GSč ¡ {üú ˚yćř.

C 5 < Ù6

èSSð Ù6è, BIOSŹ „ěń %SS¿(ZŹ Ť£Ÿ ZŹ cdrom)˚ 0 ěń Ďâ(MBR : Master Boot Record)õ ›Źř. ŤýL ŤVĆ æXć Śȷ ÙÛœ£ ¸ôú ćř. ‹Ł:œ£ ŤVĆ bootstrap £Ì` æXľ –ř. ¸ ȷù bootstrap Š£ŤŰù "żć ȷĘ¸č {¸ BIOS ˚ tüSSõ ¸Ìćř. Ťăt£ ýĄSS vG¸

1024 ìßÌ 4Ć ;Ù æXă8 Ù6¸ `ăăřŹ ,ú ˚yćř.

¸£ ‚ć [CŹ »Í Ö3 ľ@ýř: $9 vG¸# LILO map 7‹Y ›¸ bootup èĆ PÌüŹ 7‹¸

BIOSĆt ?Űč ¡ –êÀ 7/Ő ;–` 1024 ìßÌ 4Ć jěüŹŞ Ý‚ ăĘ. (I˝ê „ěń ZŹ~

ěń %SS¿` ¸Ć ľ¿ č ,¸ř.)

Ťăt£ 10 MB Aê˚ ȷù ¿§˚ 7/Őú fĄăŁ, vG¸ řØ§ ÑÏ W^¸ üêÀ ćř. ŤýL „ ěń ZŹ ~ěń %SS¿˚ 1024 ìßÌ KÅĆ vG¸ ?~ æXč ¡ –ŹŞ Ý‚ă§ ĘĹř. řü /boot %ńùý ¸ăĆ fĄý 7/Őú ˝Ï!ăŁ LILO ` #"Ş ŻÅć 7‹ú ÄPč ¡ –êÀ ćř.

6. %SS¿ uSAÃ, 7/Ő, ŤýL ‘|Ä(overlapping)’ 5

boot loaderő BIOS` %SS¿˚ uSAÃ(Geometry)Ć ô˚ăŁb ćř. ¸,ù LILOĆ ‹ò:‚(linear) ł

Őú sŹÚ êÓ¸ þ ,¸ř. ıČć 4Ìù IŠĆ –ř.

C 6 < %SS¿ uSAÃ, 7/Ő, ŤýL ‘|Ä(overlapping)’

ˇc ŁăÛ¸ %SS¿\Ć Łă [ê˚ ÏŰ–Cõ `ŞL –ř8, ´´˚ ÏŰ–CŹ ă# ZŹ Łă„˚ % SS¿ 7/Őú PÌćř. ¸ăć 7/Ő æXĆ Âć ò¸Ź —êć @Yõ `Kď ¡ –ř. MBR(Master Boot

Record)ù Primary 7/Ő¸ qŮ æXĆ U&ăŹŞĆ Âć 7/Ő ìfføú `ŞL –ř. MBRĆŹ 4„˚

Primary 7/Ő ì¸ø ĺ@¸ –ř.

řüY ›ù uSõ ‚Źř.

struct partition {

        char active; /* 0x80: bootable, 0: not bootable */

        char begin[3]; /* CHS for first sector */

        char type;

        char end[3]; /* CHS for last sector */

        int start; /* 32 bit sector number (counting from 0) */

        int length; /* 32 bit number of sectors */

};

(æ˚ uS–Ź ´´ 16 Ę¸!˚ ¿§õ ‚Źř. 512 Byte ˚ MBRĆt óŁÙĆ 16 x 4 (Primary Partition

Table) ˚ W^¸ ¸õ æăŁ zAýř)

XĆtê sŻř"¸ æĆt CHS Ź Cylinder, Head, Sectorõ ˚yćř. ¸ AÃŹ |ÄüŹ AÃ£t 7/Ő ˚ æXAÃŹ 24 ü! ¿§˚ èȷ(begin)Y ȷ(end)ú #Í4Ź Żȷő 32 ü!˚ èȷ(start)Y ȷ(length) ŻȷĆ ˚ăŁ ´´ ŞAþ ¡ –ř. (æĆt (begin, end) ő (start, length)Ć ˚ľ ?~ ´´ vÇþ ¡ –ř)

ýĄSSŹ şŞ èȷY č¸ Żȷˇú PÌćř. Ťăt£ 2^32 Ãř ȷù ¿§˚ ĎâĆ Âľtˇ ˛ý` `ă ăř. Ň, /Â 2 TiB ¿§˚ 7/Ő¸ `ăăř. ¸ ¿§Ź Ç& `ăć %SS¿ ¿§Ć c 100 Ţ Aê À ¿ §¸ř. Ťăt£ Xœ£ 8 [¸\ù ?Ûč ,œ£ Ž\ýř. (Ťăt£ 7/Őù ¿§` vŮ¡ {ř. Ťă#

ext2 7‹ èSSð\˚ 7‹ĆŹ î´ć Cć¸ –ř. Ť,ù 32 ü! A¡Íú ‚Ź ăȷSSq\Ćt˚ ext2 7

‹èSSðĆtŹ 2 GiB ¸\ œSč ¡ {řŹ ,¸ř.)

DOS Ź èȷY ȷ Żȷõ PÌćř. ŤýL %SS¿õ ?Űă§ æľ BIOS INT13 èSSð Ò;ú PÌćř. Ť ăt£ žÞăŹ BIOS Ćt Sòê 8.4 GB Ãř ȷù W^ˇú ?Űč ¡ –ř. 7/Ő˚ ¿§Ź FAT16 7‹ èSSð˚ Cćœ£ ‚ľ 2.1 GB Ãř vŮ ¡ {řŊSSfflżfŃąWindows 3.11 Y WfWG ő windows NT

3.*, Novell NetWareĆt Ňfćř.

Windows 95Ź Ý$ INT13 ‚âW¸SSõ CWľ ţř. ŤýL "żć 7/Ő îÍú PÌľ ţř.( b, 6, 5 Â

ê c, e, fõ PÌăŹ ,Y ›¸) æő ›ù îÍú ŞAăt£t 7/Őú œSè Ý$ INT13 Şłœ£ œS č ¡ –êÀ ăL –ř. ¸ăć 7/Ő îÍ¸ PÌþ EÍ, èȷ(start field)Y ȷ(end field)ú #Í4 Ź ŻȷŹ 1023/255/63Y ›ù X˚yć AÃõ ‚Źř Windows 95 OSR2 Ź FAT32 7‹ èSSðú Ź„ă ŢL, ¸ 7‹ èSSð˚ îÍù b ZŹ c õ ‚Źř. Zć ¸ 7‹ èSSðù 2 TiB ¿§ ńŞ˚ 7/Ő ¿§õ ŞÙćř.

fdiskĆt 7/Ő ‘|Ä(overlapping)’ -ČŞõ Ã3 üŹÚ qE ˚y‚`Å ? [C` {#Å ?

[C` –åęř. ¸ăć 7/Ő˚ èȷ(start) Y ȷ(end) Żȷõ Ã8 DOS ÏŰ–CĆtő ›¸ |Äüq –Ź ,ú Ç ¡ –åęř. (Zć ¡AüŞ Måęř. ů=ă8 ¸ăć Żȷffiù 1024 „ ¸\˚ ìßÌ ěÒõ §Àč ¡ {§ :[«ęř. - 1024 „ ¸\˚ ìßÌõ ‚Ź ¸\ ‘|Ä’ Ç\ù ŞŽþ ,«ęř.)

qš$#, ŁăÛ¸ èȷ(start)Y ȷ(end) Żȷõ Ã3ü8 ýĄSS# Windows 95 ` c, e, f îÍ˚ 7/Ő îÍĆ Âľ Ťăă"¸ A\:«ęř. Ťăt£ cfdisk ` A\:¸L, ŁăÛ¸ Linuxˇú PÌăŹ %SS ¿õ `ŞL –ř8 ¸ăć EL -ČŞõ Xèă§ ĘŃęř. Ťă# ¸ăć %SS¿` DOS ő Wîþ EÍ

7. žÞ Ď %SS¿ [ý 6

Sîă§ ĘŃęř. /dev/hdx Ć –Ź 7/Ő ì¸øú Ý‚ăš8 cfdisk -Ps /dev/hdx ő cfdisk /Pt

/dev/hdx ›ù <žú PÌă§ ĘŃęř.

C 7 < žÞ Ď %SS¿ [ý

%SS¿˚ ¡ȷ, ìßÌ, !ŞY ›ù uSAÃŹ MFM¸# RLL ÍŒ˚ %SS¿ èÂÙâ U&ăÏ ,¸ř. Ť èÂĆ ¸ăć uSAÃŹ ]ý:‚ AÃő ô‹ăŢř. ŰŠĆ IDE # SCSI %SS¿ĆtŹ Ť Ăuê ìC: ‚ %SS¿˚ uSAÃ` qN3 üŹŞ [îú ~Ş MŹř. ìC£ !Ş¿ Ďâ˚ ¡Ź žô:¸ř - Žõ ffi q %SS¿˚ ĘűÅ !ŞĆ č¿ý Ďâ˚ ¡` KÅ !ŞÃř ˘ř. Ťăt£ !Ş¿ Ďâ˚ AÝć ¡XŹ U&ăŞ MŹř. řŹ FqŢ m§£ IDE INITIALIZE DRIVE PARAMETERS (91h) <žù Ç& %SS¿ ` `ŞL –Ź ,œ£ `AüŹ ¡ȷő !Ş¿ Ďâ˚ ¡õ %SS¿Ć Nšuř. 2„˚ ¡ȷõ ‚Ź ÂÍ˚ / ê %SS¿` 15 ZŹ 16„˚ ¡ȷõ `ŞL –řL BIOS Ć3 NýŹ ,ù ê ‹Ł:‚ ‹¸6, ¸ ›ù EÍ

BIOSŹ řè PÌı Š£ŤŰĆ 255„˚ ¡ȷ` –Ź ,œ£ Nßř.

PÌıĆ3Ź %SS¿õ ˝X Ďâ ěÒĆ ˚ľ œSþ ¡ –êÀ 0, 1, 2,..˚ ‹òÙ:‚ ŢŐ£ ^săŹ ,¸ :<¸ř. ŤýL "A Ďâ˚ %SS¿\ æX AÃŹ firmware ¡uĆt ˛ýüêÀ ăŹ ,¸ :<¸ř. ¸ő ›ù ‹ò: ěÒÙŁ Şłú LBA ĘL ćř.

Ťăt£ „]:‚ Ť´ù řüY ›ř. DOS, ZŹ ==˚ boot loaderŹ BIOS ő˚ `êú æľ (c,h,s) Şł ú PÌćř. BIOS Ź (c,h,s) Şéú uSAÃ(Geometry) Ž„§łú PÌăŁ PÌı` PÌăŹ LBA Şé œ£ žÞćř. %SS¿` LBAõ ŃI ffi¸8, ¸ AÃŹ %SS¿ «;şú æľ PÌýř. Ťă# ŤľŞ Mœ 8, Ç&˚ %SS¿` PÌăŹ uSAÃõ ¸ÌăŁ (c’,h’,s’) Şéœ£ ŃžÞüL, ¸õ ¸ÌăŁ %SS¿ « ;ş¸ ¸àŢř.

sqPÌĆ –q Ôì¸ –œę s@ăĘ : : ‘LBA’Ź %SS¿ Ì§ú vèăŹ Ìq£t ¸,ù ‘Linear Block

Addressing’ ú ˚yăL(CHS sŹŞłĆ ŁÂüŹ Şł), BIOS uĄĆt ¸,ù ‘assisted LBA‘ ĘL Ýš

ŞŹ žÞ§łú ˚yćř. IŠ‘4.2()’õ Ã§ ĘĹř.

firmware` LBAõ ŞÙăŞ MŞˇ BIOS` žÞĆ Âľ NL –Ź EÍ, îPć ȷz¸ ‹q&ř. (uĄşG

Ćt ¸,ù ‘Large’ĘL vèýř) ¸C BIOS Ź (C,H,S)˚ uSAÃõ ÏŰ–CĆ3 CWăL, %SS¿ x! Âăő (C’,H’,S’) AÃõ ¸Ìćř. ‹Ł:œ£ S = S’, C = C’/N, H = H’*N Ćt Nù C’ ¡= 1024õ ˇT èÅŹ 2˚ Ş¡çœ£ `$ ȷù ¯¸ř. Ťăt£ C’ = C/NĆt čšŞŹ Ì§ú /ŹÜ ćř. řè ¸,ù

8.4 GB (7.8 GiB)ńŞ ČČSSõ `ăĂ ćř.

(Čěń zX łŐù ‹Ł:œ£ ‘Normal’, ¸,ù IXć žÞ YAê ŻÅ ăŞ MŹ Şł¸ř.)

BIOSĆt ‘Large’ or ‘LBA’ ?ȷõ ŞÙăŞ MIê, ŹŠ!SSq:‚ ľ@þ¸ –ř. OnTrack ¸# EZ-

Drive›ù %SS¿ [ý Š£ŤŰù BIOS˚ %SS¿ ńffi¨ Ø1ú Ťffi˚ Ø1œ£ Â–èÇř. ::£¸

,ù MBRY ¸ó˚ sectorĆ %SS¿[ýÌ Śȷõ æXèÅt£t ¡śýř. (OnTrack Š£ŤŰĆtŹ¸ Śȷõ DDO(Dynamic Drive Overlay) ĘL Ùôř.) ŤŠt ¸,ù řô ÏŰ –C¸;Ć Ù!ýř.

¸,¸ Ę£ Disk »ę9` zXý \ŒĆt Ť£Ÿ£Ùâ Ù6è =3 üŹ [C¸ř.

@YŹ BIOSõ `ć žÞY $˚ üæăř. Ťă# ô‹ć %SS¿\Ćt Łă`Ş˚ ÏŰ–Cõ PÌăŹ E Í, %SS¿ »ę9Ź Ì ˘ù [C>ú b§ èÈ¡ –ř.

LinuxŹ 1.3.14 ¸ó č;Ùâ OnTrack Disk Manager õ ŞÙľ ţL, EZ-DriveŹ 1.3.29 ¸ó č; Ùâ Ş

Ùú ăL –ř. Ãř ıČć 4Ìù IŠĆ :Å –ř.

C 8 < IDE %SS¿õ æć vG� %SS¿ žÞ(?)

ˇc ýĄSS vG¸ IDE %SS¿Ć zXý %SS¿ »ę9õ ˇŞăŹ EÍ ýĄSS vGù %SS¿ »ę9` ś ć ŞłY ô‹ć Şłœ£ %SS¿õ řè ŢXăšL č ,¸ř. Ťăt£ LinuxŹ DOSő ›¸ ô‹ć %SS

8. IDE %SS¿õ æć vG˚ %SS¿ žÞ(?) 7

¿ 7/Őú ‚éă3 þ ,¸ř. <ž Ę‚Ćt uSAÃ` «şüŹć &ŢX ȷzù ‹q#Ş MŹř. Ťă t£ ‘hd=cyls,heads,secs’ ő ›ù <žĘ‚ łŐù %SS¿ »ę9ő˚ ÒÞĄú Fq rý3 þ ,¸ř.

&ŢX YAù C ¡= 1024 ¸$# H = 255` þ :ńŞ H*C¯ú ‹Aă3 îŞć–£ ¡ȷ˚ ¡õ 4, 8, 16,

32, 64, 128, 255 £ òż£ èêěœ£t ¸Øq Ţř.

ıČć 4Ìù IŠĆ –ř. - IŠ˚ ÙC@ù ľ¿ Ù6 -ČŞ£ #Í#Ź [ıŐ¸ř. 7/Ő˚ îÍù ĺ \ 16Ţ¡£ vèýř.

8.1 EZD

EZ-Drive Ź ŠĘ¸"ý 7/Ő˚ îÍ¸ 55¯ú ‚œ6, ¸õ ¸ÌăŁ ‚éč ¡ –ř. uSAÃŹ æĆt

sŻý ,˛ď &ŢX ýř. ŤýL sector 0Ćt Ùâ˚ 7/Ő ì¸øù Xèýř. ÂêĆ 7/Ő ì¸øù

sector 1Ćt Ùâ ›q Ţř. %SS¿ øą ěÒŹ žEüŞ MŹř. Ťă# sector 0 ěĆ 5Ź ȷzù sector

1Ć 5êÀ žEýř. ¸ăć ȷzù kernelĆt IŠő ›¸ žEó vGú řè {7‹ ěœ£t ¸ØqŢř.

#define FAKE FDISK FOR EZDRIVE 0 in ide.c.

8.2 DM6:DDO

OnTrack DiskManager („ěń %SS¿\Ć –Ź)Ź „ěń ŠĘ¸"ý 7/Ő˚ îÍ¸ 54¯ú ‚œ6, ¸õ

`ľ ‚é `ăăř. uSAÃŹ æĆt sŻý Şłœ£ &ŢXýř. ŤýL ;– %SS¿Ź 63„˚ sectorˇ Â ÑŠ! ýř. Ťăt£ ¸;˚ 63ě ĎâŹ 0ě Ďâ` ýř. @v ^£Ï MBR(7/Ő ì¸øú jě)ù ^£Ï Ďâ 0ěœ£ Ùâ ›ÅŢř. ]Á ¸ăć ÑŠ! ȷzù DDOõ æć W^ú +; ˚,¸ř. ¸,¸ řô %SS¿Ć ÂľtŹ ÑŠ! ȷzú ăŞ MŹ ¸î¸ř.

8.3 DM6:AUX

OnTrack DiskManager (řô %SS¿Ć zXý EÍ)Ź „ěń ŠĘ¸"ý 7/Ő˚ îÍ¸ 51ZŹ 53ú ‚§

:[Ć, ¸õ ¸ÌăŁ éż¸ `ăăř. uSAÃŹ æĆt sŻý ,˛ď & ŢX ýř.

8.4 DM6:MBR

OnTrack DiskManager˚ uč;ù 7/Ő îÍAÃõ ¸ÌăŞ ML, §Òõ ¸ÌăŁ éżćř. (MBR˚

2ěńő 3ěń Ę¸!Ćt üù offset¯¸ 430Ãř ȷùŞõ Ý‚ăL ¸ łĽĆt Ň>ý shortÍ˚ ¯¸

0x55AAő ›ùŞ Ý‚ćř. ŤýL Õ¡ Ę¸!` ›õ 0òŹŞ Ý‚ćř. uSAÃŹ æő ô‹ă3 žÞ ýř. 8.5 PTBL

˝Ş˚œ£, ŠĘ¸"ý 7/Ő˚ èȷY ȷ ¯œ£ Ùâ žÞú î8ăšŹ èê` –ř. ˇc qE 7/Ő¸ èȷ(start)Y ȷ(end) Ďâ ěÒ£ 1Y 63ú ´´ ‚L, ˝Ş˚ ¡ȷěÒ£t 31, 63, 127 ZŹ 254õ ‚Ź , ù, 7/Őú ìßÌő EG\Ćt ȷ#êÀ ăŹ [ż:‚ ¸îő IDE ‚âW¸SS` /Â 16„˚ ¡ȷõ P Ìă§ :[¸ř. Zć ¸,ù žÞ¸ ¸ØqPřL 8Qč ¡ –L, uSAÃŹ 32, 64, 128 ZŹ 255„˚ ¡ ȷ£ žÞýř. ŤľŞˇ, Ç&˚ uS` !Ş¿ 63„˚ Ďâõ ‚L –L, :qê ¡ȷ˚ ¡ˇÂ ‚Ź EÍ & ŢX ȷzù ‹q#Ş MŹř. (¸,ù ¸y &ŢX ȷz¸ ‹q.üú ˚yă§ :[¸ř.)

9. @ Á 8

C 9 < @ Á

¸ ?fi ,¸ ˚y ăŹ ,¸ X|‚` ? ýĄSS PÌıĆ3Ź ş ć`Ş : PÌıffiù LILOő fdisk` ďĘ ô uSAÃõ PÌăŹŞ Ý‚ľb ćřŹ ,¸ř. fdiskĆt ďĘòřŹ ,ù ô‹ć %SS¿\˚ řô ÏŰ –CĆ ˚ľ uSAÃ` PÌ(Wî)üŹ ,ú ˚yă6, LILOĆt ďĘòřŹ ˚yŹ Ù6è BIOSő˚ ĄW :‚ pêú č ¡ –Ź uSAÃ(Geometry)õ ˚yćř.

qN3 fdisk ` uSAÃõ N¡ –Ź` ? fdisk Ź HDIO GETGEO ioctlú ¸ÌăŁ kernelĆ3 Åućř. Ť ă# PÌıŹ uSAÃõ \ÒÂÜé ZŹ <ž Ę‚ú `ľ Ùq =Ð ¡ –ř.

qN3 LILO ` uSAÃõ N¡ –Ź` ? LILOŹ HDIO GETGEO ioctlú ¸ÌăŁ vGĆ3 Åućř. Ťă # PÌıŹ /etc/lilo.conf 7‹4˚ ‘disk=’ łŐú ¸ÌăŁ uSAÃõ Ùq =Ð ¡ –ř. qE PŁù

LILOĆ3 £ò:(linear)‚ łŐú v ,¸ř. ŤýL ¸,ù LILO˚ map 7‹Ć CHS sŹ Âê LBA sŹ

õ 9$č ,¸ř. ŤýL Ù6è uSAÃõ üú ,¸ř. (%SS¿ uSAÃõ Åuă§ æľ INT 13 Function 8 ú PÌăŹ Şłœ£)

vG¸ X|ú żľb čŞ qN3 N ¡ –Ź` ? X|Ãřê PÌıŹ ‘hda=cyls,heads,secs’ Íé˚ vG < ž Ę‚ łŐú `ľ Rè:œ£ uSAÃõ <èřú ,¸ř. ( bootparam(7)ú œS ) ŤľŞ MUř8 vG ù BIOS# ăȷSSqõ `ľ uqŢ ¯ú ¸ÌăŁ 8Qč ,¸ř.

C 10 < \Čć 4Ì

10.1 IDE Ć [ć \Čć 4Ì - 7`Ş˚ uSAÃ(Geometry)

IDE ȷĘ¸čŹ uSAÃõ ř-`Ş řô Şłœ£ uú ¡ –ř. „ěń(G user)Ź <ž Ę‚\Ćt PÌı Ć ˚ć <è Şł¸ř. ~ěń(G bios)Ź 32 bit ?ȷ£ ;Þ ¸;, èSSð èȷèĆ ›ÅŞŹ „ń, ~ěń % SS¿Ć Âć BIOS\˚ LAý %SS¿ ĺ@ ì¸ø¸ř. Čěń(G phys)ő Pěń(G log)Ź IDENTIFY <ž Ć Âľ IDE x!Âă` ˚ľt ŁÞăŹ ,œ£, ¸,ù ‘]ý:’¸$# ‘Ç&˚ fý:’ uSAÃ¸ř.

Ł8Ć, ȷĘ¸čŹ uSAÃĆ [ć ~„˚ ¯ú ŻÅ£ ćř. ć`ŞŹ HDIO GETGEO ioctlĆ ˚ľ ŁÞüŹ

G fdisk¸L, řô ă#Ź ìC:‚ «;şĆ PÌüŹ G used¸ř. G fdisk ő G used Ź G user ` sqŢ

EÍ, G user£ #§Ü üL, CMOSĆ ˚ľ G bios¯¸ CWü8 G bios ¯œ£ zAýř. ˝Ş˚œ£ æ˚ EÍĆ ľ¿üŞ MŹ EÍ G phys£ #§Ü ýř. ˇc G log` :¿ć ¯œ£ :şü8, G usedŹ ¸ ¯œ £ zAýř. ŤľŞ ML G usedŹ ÙA¿ľ Ã¸6, G physŹ :¿ľ Ã¸8 G usedŹ G phys ¯œ£ zA ýř. Ł§Ćt :¿ăřŹ ,ù ¡ȷ˚ ¡` 1-16‚ EÍõ ˚yćř.

ţý ˙ă8: <ž Ę‚ AÃ` BIOS AÃõ Ùq =ÍL fdisk` qE ,ú œSč Ş @Aćř. Ťă#ˇ c ¸,¸ 16„ ¡ȷ¸\ú ‚Ź žÞý uSAÃ£ u–Ü ü8, vG «;şĆ Âľ, IDENTIFY <ž˚ ; ş ¯Ć ˚ľ Ùq =ŒŢř.

G biosŹ řŹ êËč ˇăŞ GăřŹ ,ú §ră§ ĘĹř. : SCSI £ Ùâ Ù6ăŹ èSSð˚ EÍ „ě

ń# ~ěń %SS¿Ź SCSI %SS¿‹ ,¸ř. ŤýL sdaĆ Âľ BIOS` CWăŹ uSAÃŹ vG 4ÙĆt hdaõ æľ PÌýř. 3ř` BIOS zA şGĆt sŻüŹ MŹ %SS¿ffiù BIOSĆ ˚ľ Ã¸Ş MŹř.¸ ,ù Žõffiq IDE ˇú PÌăŹ èSSðĆt hdb` Ľz şGĆt sqŞŞ Mù EÍ BIOS Ć ˚ľ CWü Ź „ń, ˚ń %SS¿˚ uSAÃ` hdaő hdc Ć :ÌýřŹ ,ú ˚yćř.

10.2 SCSI Ć Âć \Čć AÃ

SCSI˚ EÍŹ c^ ò¸` –ř. SCSI <ž¸ ¸y fý:‚ øą ěÒõ PÌă§ :[Ć uSA

Ã(Geometry)Ź ìC «;şY X[ăř. ŤľŞˇ 7/Ő ì¸ø˚ îÍù Ł;& ô‹ăř. Ťăt£

fdiskŹ ‹Ù uSAÃõ Sȷľb ă6, HDIO GETGEO <žú PÌćř. ÂêĆ fdiskŹ IDEő SCSI %

SS¿P¸Ć uÛú ~Ş MŹř. IŠ˚ \Čć AÃ£ Ùâ Ç¡ –"¸ řjć ȷĘ¸čffiù ´´ SŽB ř ô uSAÃõ ˇffiq 6ř. ìC£ ă#˚ À Ôę–¸ř.

10. \Čć 4Ì 9

ˇc ŁăÛ¸ DOS# üæć îÍ˚ ÏŰ–Cõ PÌăL –Ş Mř8, ?fi Ý$ žÞ zAú ŸăL `ăă ř8, 64„˚ ¡ȷő !Ş¿ 32„˚ Ďâ (ř;ăL, ‘ýć zAú æľ ìßÌ¿ 1 MiB˚ ¿§£, 64*32*512

= 1 MiB)õ PÌăŁĘ. Ťăt£ %SS¿õ řô x!Âă£ ¸ôèĆê ¸ăć [C` ŇfăŞ MêÀ ă

ŁĘ. == SCSI %SS¿ ȷĘ¸č(aha152x, pas16, ppa, qlogicfas, qlogicisp)Ź DOS ÒÞĄĆ Âľ »Í Ž{ ăŁ 8 GiB¸\ú PÌăŹ ýĄSS èSSðú ťÌăŞ MŹř. čŤř.

ìC uSAÃŹ X|‚` ? $9 m§ă8 ìC:‚(real) uSAÃŹ {řŹ ,¸ř. ŤýL ˇc¸ –}Ì Ęê ŁăÛù @Ś NLı ăŞ MUú ,¸L @Ś fdisk# LILO ZŹ kernelĆ Ťăć AÃõ ;ţăŞ M ú ,¸ř. ¸,ù y}& ˙ľ SCSI x!Âăő %SS¿^˚ PzY ›ř. řè m§ă8, şŞ qýuù PÌ ıˇ¸ Ł;& fdisk/LILO/kernel¿Ć SCSI %SS¿˚ ìC uSAÃõ ;ţč ,¸ř.

Ťă# Ł;& Ò§î¸ fąř8, %SS¿ ı–Ć AÃõ Åuč ¡ –ř. ;– %SS¿˚ ¿§ AÃõ ŁÞă Ź READ CAPACITYĘŹ 8ˇć <ž¸ U&ăL Rigid Disk Driver Geometry PageĆt ìßÌ˚ ¡ő ¡ ȷ˚ ¡õ NšsŹ Format PageĆt Ďâ¿ Ę¸! ¿§ő !Ş¿ Ďâ˚ ¡õ Nš sŹ MODE SENSE < ž¸ U&ćř.

˝Ş˚ ěÒŹ ‹Ł:œ£ notchĆ ˚Ućř. ŤýL !Ş¿ Ďâ˚ ¡Ź îô:¸ř. ĘűÅ˚ !Şù KÅ !ŞÃř ˘ù ¡˚ Ďâõ ‚Źř. ýĄSSĆt CWüŹ scsiinfo Š£ŤŰù ¸ăć AÃõ CWćř. ¸ Š £ŤŰĆŹ qŮ Ăuê PÌăč ÙX MŹ Ä!ăLê ČÙ:‚ 4Ì¸ ffiq –ř. (I˝ îŞq ÏŰ–C ńŞê)

3ř` Íý` fdisk# LILOĆ [îú ‚Źř8, 7/Ő ì¸ø¸ C/H/Sõ æľ şŞ ´´ 10, 8, 6 ü!õ Žcľ ~}§ :[Ć fdiskĆtŹ PÌþ ¡ {Ź C/H/S=4476/27/171Y ›ù ă#˚ Žõ üú ¡ –ř.

Ťă8 vG˚ HDIO GETGEOŹ ¸ăć AÃõ q%Ćt uŹ` ? I˝ê, SCSI x!Âă# «şý fýĆ˚ ć 8Qú `ľ uú ,¸ř. == ȷĘ¸čŹ Íý` ìC¯ú NLı ăŹ ,œ£ ^săŹ " òŞˇ, Íý Ź şŞ DOS # OS/2 FDISK(ZŹ Adaptec AFDISK# §Í ##)` X|ú PÌč ,‚Ş NLı ćř.

ýĄSS˚ fdiskŠ£ŤŰù LBA ĎâěÒõ c/h/s sŹ£ žEă§ æľ !Ş¿ ¡Ì(H)ő Ďâ˚ ¡(S)õ ŻÅ£ ćřŹ ,ú §răĘ. Ťă# ìßÌ˚ ¡(C)Ź æ˚ žÞ YAĆt IXć Ńčê ăŞ MŹř. = = ȷĘ¸čffiù ȷĘ¸õ˚ ¿§` :qê 1023*255*63 sector ¸\ ¸ĘŹ ,ú Ný§ æľ (C,H,S) =

(1023,255,63)ú PÌćř. ¸ăć Şłù ìC ¿§õ Ŋ&Ş M§ :[Ć îˇSSăÏ ‹¸ř. ŤýL ÂÙÛ

˚ fdisk Š£ŤŰù PÌıffiú c 8GiB ˚ ¿§£ CćèÇř.

IŠ˚ §ÁĆt, M ù ;– %SS¿ W^ú vèă6, C, H, SŹ ìßÌ, ¡ȷ ŤýL !Ş¿ Ďâ˚ ¡õ #Í 6ř. C ¯ú M / (H*S)£ A˚ă8, H, S ¯ú č¿ă§Ć ?Ûăř.

§Æ:œ£ H = 64, S = 32¸ř.

aha1740, dtc, g NCR5380, t128, wd7000:

H=64, S=32.

aha152x, pas16, ppa, qlogicfas, qlogicisp:

C ¡= 1024 ¸L H=64, S=32¸8, H=255, S=63¸L C ¯ù 1023Y M/(H*S)Ćt ȷù ¯ú Øćř.

(Ťăt£ C ¯ù <QüL, H*S*CŹ %SS¿ ¿§ MĆ Âć ŰP¯¸ Ięř. ¸,ù ÂÙÛ˚ fdisk Š£ŤŰú ÔìSSě3 ćř.) ppa.c ŚȷŹ M ÂêĆ M+1¯ú PÌăL, sd.cĆt˚ čŤ :[Ć M ¯ú 1 ˇÂ ¿3 zAćřL m§ćř.

advansys:

C ¡= 1024 ¸L H=64, S=32 ¸6, BIOS \Ćt ‘¿ 1 GB’ łŐ¸ zAü8, H=255, S=63¸ ýř.

aha1542:

x!ÂăĆt ~`Ş `ăć žÞŞł| qE Şłú PÌăL –ŹŞ Åućř. ŤýL H=255, S=63 œ£ zAă$# H=64, S=32£ PÌćř. ;ı˚ EÍ, ”aha1542.c: Using extended bios translation”¸ ĘŹ Ù6 -ČŞ` #Í&ř.

11. ýĄSS IDE x!Âă˚ 8 GiB Cć(The Linux IDE 8 GiB limit) 10

aic7xxx:

C ¡= 1024, H=64, S=32¸L, ”extended” Ù6 7Ę-â` sqŞ$#, SEEPROM ¸# BIOSĆ

‘extended’ ü!` zAüŹ EÍ H=255, S=63ú ‚Źř.

buslogic:

C ¡ 1024, H=64, S=32, C ¡ 1024¸L, x!Âă\Ćt Ý$ žÞ¸ zAý EÍ, M ¡ 2^22 ¸8

H=128, S=32, ŤľŞ Mù EÍĆŹ H=255, S=63¸ zAýř. (C,H,S)õ @Aú ć ó 7/Ő ì¸ø

ù ›ÅŞL řü Č`Ş˚ `ăć EÍ | (H,S) = (64,32), (128,32), (255,63) endH=H-1õ ˇTăŹ ć`Ş ¯¸ PÌýř. ŤýL Ù6 -ČŞŹ ”Adopting Geometry from Partition Table” ¸ĘL ;ş ýř. fdomain:

BIOS˚ ȷĘ¸õ 7Ę-â ì¸øĆt %SS¿ uSAÃõ ü$#, 7/Ő ì¸øú ›q ffiŁ „ěń

7/ŐĆ Âľ H=endH+1, S=endSú PÌćř. ZŹ M ¡ 2^21(1 GiB)˚ EÍ H=64, S=32õ PÌă L, M ¡ 63*2^17 (3.9 GiB)˚ EÍ H=128, S=63 õ PÌăL, #"Ş˚ EÍĆ H=255, S=63õ PÌ ćř. in2000:

C ¡= 1024õ ˇTăŹ „ěń ûú řüĆt üIt PÌćř. (H,S) = (64,32), (64,63), (128,63),

(255,63) ˝Ş˚ EÍ, 1023œ£ <şýř.

seagate:

%SS¿£ Ùâ C,H,S ¯ú ›q ffi‚ř. (ŹöffŹ ‹¸o!) ˇc C ZŹ S ` »Í À EÍ, S=17, H=2£ zAăL C ¡= 1024 ‹: ńŞ Hõ Ţ¡£ ˇfiř. ¸,ù M ¿ 128*1024*17(1.1 GiB)‚ EÍ Hõ 0œ £ zAă3 ýř. ¸,ù čŤř.

ultrastor and u14 34f:

řü˚ Č`Ş EÍ| ă#` x!Âă˚ ı§ ?ȷĆ 0Ę PÌýř. ((H,S) = (16,63), (64,32), (64,63))

ˇc ȷĘ¸õ uSAÃ` <èăŞ Mœ8, 7/Ő ì¸ø¸# ;– %SS¿ Ì§ú PÌăŁ 8QăŹ Şł ú ¸Ìă3 ýř.

7/Ő ì¸øú ÃIĘ. ìßÌ EG\Ćt 7/Őú ȷ4Ź cAœ£ ‚ľ sqŢ end=(endC,endH,endS) £ Ùâ H=endH+1, S=endS£ zAč ¡ –ř. (Ďâ ěÒ` 1ěÙâ èȷăŹ ,ú §ră§ ĘĹř.)

řüşGŹ Ãř AÝă3 ¸ØqŢř. ˇc PÌ|‚ 7/Ő¸ U&ă8, /Â˚ beginC ¯ú ‚Ź 7/Őú xØćř. xØý 7/ŐĆ Âľ end+1 ¯ú Ý‚ćř. èȷ(start) æXĆ č¸(length)õ ÌăŁ GSăL ¸ 7/Ő¸ ìßÌ˚ EGĆt ȷ&řL `Aăt£t GSýř.

~„˚ ¯¸ ‹Xă$# endC = 1023 ¸L start+length ¯¸ (endH+1)*ensS˚ A¡Ţ¸8 ¸ 7/Őù ì C£ ìßÌ EG\Ć ”@PřL `Aćř. ŤýL H Ć endH+1 ú S Ć endS õ Â«ćř.

¸ YA¸ ìCă8, ìC£ 7/Ő¸ U&ăŞ M$#, Ťffi¸ \¸ć ¿§¯ú ‚§ :[¸6, ¸ EÍ %SS ¿˚ Ì§ M ¯ú Ý‚ăĘ.

Algorithm: H = M/(62*1024) (rounded up), S = M/(1024*H) (rounded up), C = M/(H*S) (rounded down).

¸,ù ìßÌ` /Â 1024¯ú ‚L Ďâ˚ EÍ 62„õ ‚Ź ľæ4˚ ¯œ£ ăŹ (C, H, S)õ ˇffiq 4Ź @Yõ ‚Źř.

C 11 < ýĄSS IDE x!Âă� 8 GiB Cć(The Linux IDE 8 GiB

limit)

ýĄSS˚ IDE ȷĘ¸čŹ %SS¿˚ uSAÃő Ì§ Ď §Í AÃõ ATA IDENTIFY <ž(?)ú ¸ÌăŁ u Źř. /ŰńŞ ȷĘ¸čŹ C*H*SĆ ˚ľ GSý Ì§¸ ŁÞý lba capacity ¯Ãř 10% ¸\ À EÍ ¸¯

12. ýĄSS˚ 64 GiB Cć 11

ú êËăŞ MUř.

qš$# zG^˚ cAĆ ˚ľ, 16514064 ĎâÃř À Ì§ú ‚Ź ÂÌ§ IDE %SS¿Ź Ťffi˚ ìC ¿ §Ć X[ă3 7.8 GB Ì§ú #Í4Ź C=16383, H=16, S=63 ¯ú ŁÞćř. Ťă# Ťffi˚ ìC ¿§Ź

lba capacityõ `ľ ;ţćř.

/Ű˚ ýĄSS vG(2.0.34, 2.1.90)ù ¸ăć 4Ì¸ ŁŰüq –q A\:œ£ ˛ýćř. ˇc ŁăÛ¸ uč ;˚ vGú `ŞL –œ6, zŤł¸ȷõ ÙăŞ MŹř8, ŤýL Ç&˚ vG¸ ;– ÂÌ§ %SS¿˚ ¿ §| 8 GiB ˇú ‚éč ¡ –ř8 /usr/src/linux/drivers/block/ide.c Ć –Ź lba capacity is ok˚ ìśÙÛú řüY ›¸ žEăêÀ ăŁĘ.

static int lba_capacity_is_ok (struct hd_driveid *id) {

        id->cyls = id->lba_capacity / (id->heads * id->sectors);

        return 1;

}

Ãř ê|ć CX ȷzú Ùćř8 2.1.90õ ÃIĘ

11.1 BIOS Ä!Ą(complications)

sŻăŢ"¸, ÂÌ§ %SS¿Ź ìC ¿§ő X[ă3 C=16383, H=16, S=63 ¯˚ uSAÃõ ŁÞćř. Ł 8Ć ìC ¿§Ź LBAcapacityú `ľ ŁÞýř.

== BIOS ffiù ¸,ú ‚éăŞ GăL 16383/16/63 ¯Ćt ìßÌ¡õ v¸L, ¡ȷ˚ ¡õ Ž¸Ź žÞú ćř. ŤŠt vGù ş‹ uSAÃ 16383/16/63ő ÙAÝć ¯ú ŁÞăŹ BIOS˚ AÃê ‚éľb ćř.

vG 2.2.2 ¸óÙâ ¸ăć [CŹ A\:œ£ ȷôýř. (BIOSĆt H ő S¯ú uăL C ¯ù ;–Ì§ú

(H*S)£ #Ăq uěœ£t ľ@ýř.)

C 12 < ýĄSS� 64 GiB Cć

HDIO GETGEO ioctlù short Í œ£ ìßÌ˚ ¡õ ŁÞćř. ¸,ù 65535 „ ¸\˚ ìßÌõ ‚Ź EÍ ìß

Ì˚ ¡` ďš #¨ ¡ –řŹ ,¸ř. ŤŠt 80 GiB˚ %SS¿` 16 GiB ¿§£ ÃŁŮ ¡ –řŹ ,¸ř. ‹ş X|¸ [C‚Ş ‚éăL #8 [CŹ Ö3 ľ@ `ăăř.

C 13 < Ý$ Ď fý 7/Ő

6(æĆt) ÍýŹ MBR(Master Boot Record)(sector 0)˚ uSĆ Âľ ÃUř. Ù! £Ì Śȷ ¸óĆ æXă Ź 4„˚ 7/Ő ì¸ø ĺ@ù ´´ 16Ę¸! õ òŞăL –ř. ŤýL ˝Ş˚œ£ AA55 ¯œ£ §Àüq –ř. 7/Ő ì¸ø ĺ@| 5ě¸# F ZŹ 85(hex) îÍ˚ 7/Őù "żć ˚yõ ‚Źř. ¸ăć îÍù Ý $(extended) 7/Őú ˚yćř. ¸,ù Łă„˚ fý(logical) 7/Őœ£ & Ûčßú `ýÅŹ vè¸ř. (Ťăt£, Ý$ 7/Őù ă#˚ À \ı‹ <¸6, ¸, ı–:œ£ PÌüŞ ML Ý$ 7/Ő 4ÙĆ fý 7/Őú fĄăŁ PÌćř.) şŞ Ý$ 7/Ő˚ „ěń ĎâĆ Âć æX` |Åč <¸ř. „ěń ĎâŹ 4„˚ ĺ@ú ‚Ź 7/Ő ì¸øú jěćř : ă#˚ fý 7/ŐY ă#˚ Ý$ 7/Ő ŤýL ~„˚ yP Ì 7/Őœ£ uĄýř. ¸ăć Şéœ£ ă#˚ Ý$ 7/Őù %SS¿\Ć ØqK Ŋ@ý 7/Ő ì¸ø Ď âõ ‚Źř.

¸,ú ¸ľăŹ ,ú »Í |Åăř.: qE PŁ¸ %SS¿õ 7/Ő č : ì¡õ ć EÍ, Ú¸â` IŤ U &ăŹ NL òú ,¸ř. @Áù ‹Ł:œ£ U&ćřŹ ,¸ř. Ťă# fý 7/Ő¸ fĄüL #t fý 7

14. [C ľ@ 12

/Ő˚ AÃõ #Í4Ź 7/Ő ì¸ø Ďâ` ¸ăć fý 7/Őffi˚ èȷĆ §Àý ř8 ¸;Ć –Ï Ú¸ âõ ”q čý3 ýř.

sfdisk Š£ŤŰù ;–:‚ Ŋ@ú ÃŁ v ,¸ř.

# sfdisk -l -x /dev/hda

Disk /dev/hda: 16 heads, 63 sectors, 33483 cylinders
Units = cylinders of 516096 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0

   Device Boot Start End #cyls #blocks Id System
/dev/hda1 0+ 101 102- 51376+ 83 Linux
/dev/hda2 102 2133 2032 1024128 83 Linux
/dev/hda3 2134 33482 31349 15799896 5 Extended
/dev/hda4 0 - 0 0 0 Empty

/dev/hda5 2134+ 6197 4064- 2048224+ 83 Linux
    - 6198 10261 4064 2048256 5 Extended
    - 2134 2133 0 0 0 Empty
    - 2134 2133 0 0 0 Empty

/dev/hda6 6198+ 10261 4064- 2048224+ 83 Linux
    - 10262 16357 6096 3072384 5 Extended
    - 6198 6197 0 0 0 Empty
    - 6198 6197 0 0 0 Empty
...
/dev/hda10 30581+ 33482 2902- 1462576+ 83 Linux
    - 30581 30580 0 0 0 Empty
    - 30581 30580 0 0 0 Empty
    - 30581 30580 0 0 0 Empty

#

ˇc üA\:‚ 7/Ő ì¸øú ȷĄč ¡ –ř8 Ý$ 7/Ő¸ ıêú řè `ýÅ$# 7/Ő Ŋ@˚ # §õ `ýÅêÀ ýř8 ˘ù vG¸ Xć £ÞĆ ˇŞ3 þ ,¸ř.

~„˚ Ý$ 7/Őú ¸ăć 7/Ő ì¸ø Ďâ| ă#Ć ˇffiqt 7/Ő ì¸ø Ŋ@ú ˇȷŹ ,ù `ă ăř. (¸ăć EÍŹ 5, F, 85 õ Ý$ 7/Őœ£ ‚éăŞ GăŹ fdisk Š£ŤŰĆt F řü 7/Őœ£ 5õ fĄăŹ EÍ Ňfč ¡ –ř.) ¸ăć \áú ˛ýč ¡ –Ź vu:‚ fdisk type Š£ŤŰù {ř. ¸,ú LX§ æľtŹ c^˚ ¡ȷz¸ ŻÅăř.

ýĄSS vGù `$ ĘűÅ łšĆt j¿õ ŃI ffi‹ ,¸ř. řè ˙ă6, ~„˚ fý 7/Ő Ŋ@ú ˇffi ¡ –ř. :£Ź ¸,¸ îÌă§ê ăř. Žõ ffiq ă#Ź 5ě îÍú PÌč ¡ –L, DOSĆt PÌýř. Ť ýL řô îÍ 85Ź DOSĆtŹ PÌüŞ Mœt£ DOS FDISK Ź 1024„˚ ìßâõ Ş#XŹ fý 7/ Ő :[Ć [Cè üŞ Mú ,¸ř.

C 14 < [C ľ@

˘ù PŁffiù Ťffi¸ [Cõ `ŞL –řL f´ćř. ăŞˇ ìC£ ŤľŞ Mř. ZŹ Ťffiù Ťffi¸ `Ş L –Ź [C` %SS¿ uSAÃ :[¸ĘL f´ćř. Ťă# %SS¿ uSAÃŹ ¸ăć [Cő Ŋ[¸ {ř. æĆ ˙¸ Ä!ă3 ffi`Ş ?òŞˇ, %SS¿˚ uSAÃ Sȷù CXê Öř : IX ,ê ľv ŻÅ` {ř. Ť B ŤÂ£ ?fi ,¸ A\:¸ř. ZŹ Ù6è ‘LI’ ` #Í#6 Ì ¸\ ŢśăŞ MŹ EÍ LILO Ćt ‘linear’ ÅŒȷõ sĘ. vG˚ Ù6 -ČŞõ ÃIĘ. ŤýL §răĘ.: LILO# fdisk#Ć head# cylinderõ «şă

Ź #˚ uSAÃõ `ŞL è^ú ťüăŹ ‹ù ă8 č ¡À ‹¸ Ţś`ăĄù vq ffi ,¸ř. „Ĳ:œ £ ˙ă8 ?fi,¸ §Æ:œ£ A\:¸ř.

ŤýL §răĘ: %SS¿˚ uSAÃ` PÌüŹ Vù ýĄSS \Ć q%Ćê {ř. Ťăt£ ýĄSSõ ÏŰă Ź ôK %SS¿ uSAÃĆ ˚ľ [Cõ =3þ ‹ù {ř. %SS¿ uSAÃŹ şŞ LILOő fdiskĆ ˚ľtˇ PÌýř. Ťăt£ LILO` vGú Ù6ăŹÚ ìCă8, ¸,ù uSAÃ [C‚ ,¸ř. ˇc řô ÏŰ–C èSSð¸ 7/Ő ì¸øú ‚éăŞ Mœ8 ¸,ù uSAÃ :[‹ ,¸ř. "żć řô ¸î` {ř. ˝Í!` CÂ£ üŞ MÌĘê %SS¿ uSAÃĆ Âľ %Ač ŻÅ` {ř. [CŹ řô VĆ U&ćř.

14.1 [C>: ýĄSS` %SS¿Ć Âć ffiGý uSAÃõ ˇffiq 6ř

%SS¿` ffiGý uSAÃõ ‚Ź ,ù `ăăř. ýĄSS vGù BIOSĆ3 hd0 ő hd1ú Åućř.(BIOS \ Ćt ȷĘ¸õŹ 80Hő 81H ^sýř) ŤýL ¸ Ú¸â` hdaő hdbĆ Âć ,œ£ ^sćř. Ťă# SCSI £ Ù6ăŹ èSSðĆt ˛ü ~„˚ %SS¿Ź I˝ê SCSI %SS¿` þ ,¸ř. ŤŠt „ěń IDE %SS¿ hda‚ 5ěń %SS¿` sdaĆ3 ľ¿üŹ uSAÃõ ‚3 ýř. ¸ăć [CŹ Ù6 7Ę-âõ řüY ›¸ «ş ăt£t ľ@ýř. C, H, S ˚ :¿ć ¯ ‘hda=C,H,S’õ Ù6è ZŹ /etc/lilo.confĆ zAăt£t ľ @ýř.

14.2 Nonproblem: ô‹ć %SS¿` řô uSAÃõ ‚Źř ?

‘9Ź ô‹ć 10 GB˚ IBM %SS¿õ ‚L –åęř. ŤćÚ fdiskŹ ¸ffi %SS¿˚ ¿§\Ć ò¸õ ÃŁzę ř.’ IŠ˛ď :

# fdisk /dev/hdb

Disk /dev/hdb: 255 heads, 63 sectors, 1232 cylinders

Units = cylinders of 16065 * 512 bytes

   Device Boot Start End Blocks Id System

/dev/hdb1 1 1232 9896008+ 83 Linux native

# fdisk /dev/hdd

Disk /dev/hdd: 16 heads, 63 sectors, 19650 cylinders

Units = cylinders of 1008 * 512 bytes

   Device Boot Start End Blocks Id System

/dev/hdd1 1 19650 9903568+ 83 Linux native

qN3 ¸ć @Y` ?

Xá [C` fą (ńÅ ? X|Ãřê ?fi ¸ăć ȷĘ¸õŹ ìC£ 10 §` Ę¸!«ęř. hdbŹ

255*63*1232*512 = 10133544960¿§õ ‚œ6, hddŹ 16*63*19650*512 = 10141286400¿§õ ‚åęř.

Ťăt£ ffiGý ,ù {åęř. ŤýL vGù ¸ ˚ ?~õ 10.1 GB£ ‚éęęř. Ťď ů ¿§\Ć ò¸` –Ź &`Å ? Ť,ù vG¸ ˛ü ~„˚ IDE %SS¿˚ AÃõ BIOS£ Ùâ `K ą§ :[«ęř. ŤýL

BIOSŹ hdb õ 255 „˚ ¡ȷõ ‚Ź ,œ£ &č¿ř§ :[«ęř. (and 16*19650/255=1232 cylinders).

Ł§Ćt ıý 4´ù c 8 MB W^ú ňI #åęř.

ˇc hddê ô‹ć Şłœ£ &č¿üč Ùćř8 Ù67Ę-âõ ‘hdd=1232,255,63’œ£ «şľ s8 `ę ř.

14. [C ľ@ 14

14.3 Nonproblem: fdisk Š£ŤŰù df Š£ŤŰĆt #Í4Ź , Ãř À W^ú

vèęęř. ?

fdiskŹ %SS¿\Ć v˝# ˘ù øÀ¸ –ŹŞõ ÃŁv ,«ęř. ˇc ŁăÛ¸ %SS¿\Ć 7‹èSSðú

fĄè mke2fs õ ¸Ìă8, ¸ 7‹ èSSðù èSSð Ìê(bookkeeping)õ æľ c^˚ W^ú ŻÅ£ ęę ř. ‹Ł:œ£ 7‹èSSð ¿§˚ 4% Aêõ PÌęęř. 3ř` mke2fs ìśè ˘ù inodeõ ŁăÛ¸ Åu ă8 ÌÎÌ ˘¸ ŁÛ˚ W^œ£ PÌ`ęř. Žõ ffiq:

# sfdisk -s /dev/hda9
4095976
# mke2fs -i 1024 /dev/hda9
mke2fs 1.12, 9-Jul-98 for EXT2 FS 0.5b, 95/08/09
...
204798 blocks (5.00%) reserved for the super user
...
# mount /dev/hda9 /somewhere
# df /somewhere
Filesystem 1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
/dev/hda9 3574475 13 3369664 0% /mnt
# df -i /somewhere
Filesystem Inodes IUsed IFree %IUsed Mounted on
/dev/hda9 4096000 11 4095989 0% /mnt
#

ÍýŹ 4095976„˚ øąú ‚Ź 7/Őú ‚Źř. ŤýL ¸ 7/ŐĆ ext2 7‹ èSSðú fĄćř. ŤýL ˝Í!õ ăL#t ¸ èSSð¸ şŞ 3574475 øąú ‚Ź ,ú N3 ü}ř. 521501 øą(12%)¸ inodeő è SSð Ìê(bookkeeping) Ìê£ ¸Ìü}ř. ;–¿§ 3574475 ő PÌı` PÌč ¡ –Ź ¿§˚ ò¸Ź P Ì|‚ 13„˚ øąĆ Ø!õ æľ Žcý 204798 øąú ęć,Y ›řŹ ,ú s@ă§ ĘĹř. 204798˚ øą ¡XŹ tune2fsĆ ˚ľ žE `ăăř. ¸ ‘-i 1024’Ź şŞ news SS-¸# §Í »Í ȷù 7‹ffi¸ ˘ù EÍĆ :¿ăř. §Æ¯ù řüY ›ř.

# mke2fs /dev/hda9
# mount /dev/hda9 /somewhere
# df /somewhere
Filesystem 1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
/dev/hda9 3958475 13 3753664 0% /mnt
# df -i /somewhere
Filesystem Inodes IUsed IFree %IUsed Mounted on
/dev/hda9 1024000 11 1023989 0% /mnt
#

¸C şŞ 137501 blocks (3.3%) ¸ inode£ PÌýř. Ťăt£ ÍýŹ ¸;Ãř 384 MB õ Ì PÌč ¡ – ř. (AÝă3 ´´˚ inodeŹ 128 byteõ ‚Źř) Ł8Ć ¸ 7‹èSSðù ¸;˚ 4096000 Ć üľ ?Ûć ¿ §‚ 1024000 „˚ 7‹ú ‚ú ¡ –ř.